**测试模块使用说明**

在创新、紫荆1号楼421门口、紫荆2号楼618门口放置有测试用模块，选手将通信模块焊接好后，可以接上电源到此模块附近，即可接收到数据（选手指示灯每秒约闪两次），接收到的数据内容为21\*0x00+0x0d+0x0a。

同时，如果选手的模块焊接正确，此测试模块上的指示灯也会亮起（常亮），直到选手的模块关闭或远离。

同时，再次提醒：串口波特率为115200，如果接收到的数据数量有误请检查此设置。